Spis treści

# Instalacja i uruchamianie

Wymagania systemowe Aktywacja Jezyki Ustawienia programu Ograniczenia Aktualizacje

Uwaga! W przypadku wątpliwości, co do stanu fizycznego dysku zaleca się zgłoszenie do specjalistów. Dalsza praca z dyskiem (w tym włączanie) może pogorszyć problem lub spowodować całkowitą niezdolność do odzyskania danych. Jeśli rozmiar urządzenia jest wykrywany niepoprawnie.

Uwaga! Nie należy ładować systemu operacyjnego, instalować lub uruchomić programów na partycji gdzie znajdują się utracone lub uszkodzone dane (dane do odzyskania), gdyż może to spowodować ich bezpowrotne usunięcie.
Aby zapobiec zapisywaniu danych na dysk na którym wystąpił problem zaleca się ładować system z nośników wymiennych (LiveCD, rozruchowego dysku flash) i uruchomić program z nośników (dyskietka, dysk flash).

Aby zainstalować i uruchomić program po prostu rozpakuj wszystkie pliki i katalogi do oddzielnego folderu (zachowując strukturę katalogów, również na nośniku wymiennym) i uruchom plik dmde.exe lub dmde, w zależności od systemu operacyjnego. Musisz posiadać uprawnienia Aministratora/Superusera do pracy z urządzeniami w systemie Windows NT+, Linux. Aby uruchomić oprogramowanie bez praw administratora należy dodać parametr notadmin=1 do pliku dmde.ini. Aby odinstalować oprogramowanie po prostu usuń rozpakowane pliki i katalogi.

## Systemy operacyjne

### Windows 98/ME

Uwaga! Bez specjalnych łatek Windows 9x/ME obsługuje nieprawidłowo dyski powyżej 128 GB.
Aby uniknąć tego problemu uruchom komputer w trybie MS-DOS i użyj DMDE dla DOS by mieć dostęp do takich dysków przez BIOS lub interfejs ATA lub uruchom inny OS.

### Windows 2K/XP

Aby skorzystać z programu należy zalogować się jako Administrator.
Uwaga! Aby pracować z dyskami o pojemności powyżej 128 GB trzeba Windows 2K SP4 i ręcznie włączyć w rejestrze wsparcie dla LBA48 lub Windows XP SP2 (wsparcie dla LBA48 jest włączone domyślnie).

### Windows Vista/7/wyżej

Aby uruchomić program jako administrator kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu i użyć odpowiedniego komendy w menu kontekstowym lub potwierdzić zgłoszenie UAC.
Uwaga! Aby pracować z dyskami o pojemności przekraczającej 2 TB muszą być zainstalowane najnowsze wersje sterowników kontrolera.

### Linux

Należy przejść do terminala lub uruchomić emulator terminala (Konsole, gnome2-terminal, itp.). Następnie przejdź do katalogu programu i wpisz ./dmde. Aby mieć dostęp do urządzeń należy uruchomić program jako administrator (superuser). Należy zapoznać się z dokumentacją systemu operacyjnego, aby uzyskać informacje jak to zrobić (np. w Ubuntu uruchomić sudo ./dmde, w systemie Debian należy użyć komendy su aby uzyskać uprawnienia root itp.). Być może trzeba ustawić uprawnienia wykonywania dla pliku dmde (chmod 755 ./dmde). Aby uruchomić 32-bitowe wersje oprogramowania w 64-bitowych systemach Linux może trzeba zainstalować dodatkowy biblioteki (na przykład, aby zainstalować wymagany pakiet libc6-i386 w Ubuntu, użyj komendy sudo apt-get install libc6-i386).

### DOS

Możesz użyć dmde w regularnie partycji obsługiwanej przez system DOS lub użyć DOS dysku startowego. Może to być pomocne w przypadku wystąpienia problemów z wykorzystaniem konkretnego dysku. Dyski SATA musi być przełączony w tryb IDE kompatybilny w ustawieniach BIOS dla bezpośredniego dostępu ATA. SCSI, USB i inne urządzenia mogą być dostępne za pośrednictwem specjalnych sterowników DOS lub korzystania z funkcji BIOS-u, jeżeli są one obsługiwane.

Niektóre pliki do tworzenia dysków startowych DOS są dostępne na stronie programu w sekcji Additional Downloads.

#### Startowy dyskietki

Aby utworzyć dyskietkę startową ściąganie i rozpakować FDD image. Można użyć funkcji kopiowania sektorów pisać obraz na dyskietkę. Użyj obrazu jako pliku źródłowego i FDD jako urządzenia docelowego. Obrazy ISO bootowalnej płyty CD mogą być również tworzone na bazie startowych obrazów FDD z pomocą innego oprogramowania.

#### Dysk startowy DOS

Ładowanie od konkretnego dysku musi być obsługiwany przez BIOS (patrz menu rozruchu systemu BIOS). Aby utworzyć bootowalną USB/HDD trzeba świeżo sformatowanej partycji podstawowej FAT16/FAT32 na dysku. Niestandardowe dysków/partycji nie są obsługiwane (nie MBR, 3TB +, itp.). Prawdopodobnie może trzeba wyzerować dysk właściwie stworzenie odpowiedniej partycji podstawowej FAT przy użyciu standardowych środków OS.

1. Pobierz FreeDOS Package i rozpakuj pliki w katalogu głównym partycji FAT.
2. Otwórz dysk jako urządzenie fizyczne w DMDE i użyj polecenia zapis sektorów startowych w menu partycji, aby utworzyć startowy urządzenia (określić lokalizację plików rozpakowanych jako źródło sektorów startowych). Zastosuj zmiany i zamknij dmde.
3. Pobierz DMDE dla DOS i rozpakuj na partycji FAT.