Содержание · Установка и запуск

## Системные требования

### Общие требования

- Диски: без существенных аппаратных проблем, проблем прошивки
  Внимание! При наличии физических проблем (посторонние звуки, сообщения об ошибках, медленная работа и др.) рекомендуется обращение к специалистам
- Процессор: Intel-совместимый (i486 и выше)
- Для сохранения/использования результатов, отчетов и настроек требуется исправный раздел, поддерживаемый операционной системой (в частности, для работы в DOS/Win9x/ME требуется раздел FAT)

#### Если размер устройства определяется неверно

Проблему необходимо решить перед продолжением работы. Некоторые проблемы имеют простые решения - см. руководство из внешнего источника. Некоторые проблемы:

- Перемычка ограничения объема установлена неверно (размер ограничен 32 ГБ)
- HPA применено некорректно. Размер обычно становится меньше на 1 TБ (типично для некоторых мат. плат GYGABYTE). Программы для восстановления объема: HDD Capacity Restore Tool (Windows), hdparm (Linux), HDAT2, MHDD, Victoria (DOS)
- В OS нет поддержки больших дисков - см. ниже
- Неправильные драйверы для контроллеров SATA/USB (поддержка 3TB+ некорректна). Размер обычно виден меньше на 2.2 ТБ. Следует обновить драйверы
- USB-бокс / другой адаптер не имеет корректной поддержки 3TB+. Следует заменить адаптер или присоеднить устройство напрямую

### Windows 2K+ (2K/XP/Vista/7/выше)

- Рекомендуется Windows XP с пакетом обновлений SP2 и выше
- 32-разрядные версии работают как в 32-разрядных, так и в 64-разрядных версиях ОС
- Наличие прав администратора
- Диски: поддерживаемые операционной системой
  Внимание! Для работы с дисками более 2 ТБ в Windows Vista/7/выше должны быть установлены последние версии драйверов контроллера. Для работы с дисками более 128 ГБ в Windows 2K/XP необходимы соответствующие пакеты обновлений (Windows 2K SP4 или Windows XP SP2) и включение в реестре поддержки LBA48

### Windows 98/ME

- Диски: поддерживаемые операционной системой
  Внимание! Windows 9x/ME неверно работает с дисками более 128 ГБ

### DOS

- Операционная система: совместимая с MS-DOS 5.0+
- Диски: поддерживаемые системой BIOS или поддерживаемые DOS (с использованием драйверов ASPI) или поддерживающие ATA-интерфейс (IDE или SATA). Диски SATA необходимо перевести в режим совместимости (IDE-compatible) в настройках BIOS для работы напрямую через ATA-интерфейс
- DOS Extender (достаточно наличия файла CWSDPMI.EXE © 2000 CW Sandmann в папке программы)
- Объём свободной обычной памяти не менее 200 КБ, общий - не менее 64 МБ
- Для расширенной обработки совпадающих имен при восстановлении данных необходим драйвер длинных имен для DOS (например, DOSLFN.COM © haftman software)
- Для работы с мышью необходим соответствующий драйвер для DOS

### Linux

- Операционная система: один из дистрибутивов Linux с библиотекой libc последних версий
- Библиотеки для запуска 32-разрядных версий в 64-разрядных ОС (например, пакет libc6-i386)
- Права суперпользователя
- Диски: поддерживаемые операционной системой
- Терминал или совместимый терминальный эмулятор (xterm, Konsole, Gnome-terminal и др.)
- Поддержка локали utf-8