Содержание

# Установка и запуск

Системные требования Активация Языки Настройки Ограничения Обновления

Внимание! При наличии сомнений в физической исправности диска рекомендуется обращение к специалистам. Самостоятельная работа с диском (в том числе его включение) может усугубить ситуацию или привести к полной невозможности восстановления данных. Если размер устройства определяется неверно.

Внимание! Не загружайте систему, не устанавливайте и не запускайте программу с раздела, на котором находятся данные для восстановления, иначе они могут быть полностью уничтожены.
Для предотвращения записи на проблемный диск настоятельно рекомендуется загружать систему со сменного носителя (LiveCD, загрузочный флеш-диск).

Для установки и запуска программы необходимо извлечь все файлы программы в отдельную папку (можно на сменном носителе) и запустить файл dmde.exe или dmde в зависимости от версии. В Windows NT+ и в Linux для работы с дисками необходимы права администратора/суперпользователя. Если необходимо запустить программу без прав администратора только для работы с образами дисков, добавьте параметр notadmin=1 в файл настроек dmde.ini.

## Операционные системы

### Windows 98/ME

Внимание! Без специальных патчей Windows 9x/ME неверно работает с дисками более 128 ГБ.
В этом случае перезагрузите компьютер в режиме MS-DOS и используйте версию для DOS для доступа к дискам через BIOS или ATA-интерфейс, либо загрузите другую ОС.

### Windows 2K/XP

Для запуска в Windows 2K/XP войдите в систему под аккаунтом администратора.
Внимание! Для работы с дисками более 128 ГБ необходима версия Windows 2K с установленным пакетом обновления SP4 и включенной поддержкой LBA48 в реестре, либо версия Windows XP с пакетом обновления SP2 (поддержка LBA48 включена).

### Windows Vista/7/выше

Для запуска от имени администратора используйте соответствующую команду в контекстном меню (клик правой кнопкой по значку программы) или подтвердите повышение прав пользователя.
Внимание! Для работы с дисками более 2 ТБ должны быть установлены последние версии драйверов контроллера.

### Linux

Для запуска в Linux неоходимо перейти в Root-терминал или запустить терминальный эмулятор (Konsole, Gnome-terminal или др.), перейти в папку программы и ввести ./dmde. Узнайте, как запустить программу от имени суперпользователя в вашей версии Линукс (например, набрать sudo ./dmde в Ubuntu, предварительно перейти в Root с помощью команды su в Debian и т.д.). При необходимости установите для файла dmde разрешение на запуск (команда chmod 755 ./dmde). Для запуска 32-разрядных версий программы в 64-разрядных ОС может понадобиться установка дополнительных библиотек (например, в Ubuntu можно установить необходимый пакет libc6-i386 с помощью команды sudo apt-get install libc6-i386).

### DOS

Возможно использование DMDE как на обычном разделе, поддерживаемом DOS, так и на загрузочном диске DOS, что может помочь при проблемах с использованием конкретного диска. Диски SATA должны быть переведены в IDE-совместимый режим в настройках BIOS для непосредственного ATA-доступа. SCSI-, USB- и другие утройства могут быть доступны через специальный драйверы DOS или с использованием функций BIOS, если они поддерживаются.

Некоторые файлы для создания загрузочных дисков DOS доступны на сайте ПО в разделе Дополнительные файлы для загрузки.

#### Загрузочная дискета

Чтобы создать загрузочную дискету, скачайте и распакуйте образ FDD. Записать образ на дискету можно с помощью функции Копировать секторы - укажите образ в качестве файла-источника и дискету как устройство-место для записи. Различное ПО также позволяет создавать ISO-образы для загрузочных CD на основе образа FDD.

#### Загрузочный диск DOS

Загрузка с конкретного устройства должна поддерживаться в BIOS (см. загрузочное меню BIOS). Для создания загрузочного USB/HDD необходим свежеотформатировнный основной раздел FAT16/FAT32 на диске. Нестандартные диски или разделы не поддерживаются (диски без MBR, 3 ТБ+, и т.д.). Может потребоваться предварительная очистка диска для создания совместимого основного раздела FAT средствами ОС.

1. Скачайте Пакет FreeDOS и распакуйте файлы в корень раздела FAT.
2. Откройте диск как физическое устройство в DMDE и используйте команду Прописать загрузочные секторы... в меню окна Разделы, стобы сделать раздел загрузочным (укажите местоположение распакованных файлов в качестве источника загрузочных секторов). Примените изменения и выйдите из DMDE.
3. Скачайте DMDE для DOS и распакуйте в созданный раздел FAT.