Содержание · Работа · Меню · Сервис

### Копировать секторы

Инструмент для создания образов дисков, разделов, томов, заливки образов, клонирования дисков, копирования дисковых объектов. Запись производится непосредственно на приемник, отменить произведенную запись невозможно. Для вступления изменений в силу в ОС может понадобиться перезагрузка. Также см. Блокировка томов в Windows.

#### Источник и место для записи

Кнопка | Назначение
--- | ---
Диск | Выбор диска, тома, образа в качестве источника/места для записи
Раздел | Выбор раздела в качестве источника/места для записи (предварительно необходимо выбрать Диск). Чтобы целиком выбрать текущий диск или массив, следует указать верхний пункт в списке разделов
Файл | Использовать файл в качестве источника/места для записи
Редактор | Использовать объект, открытый в Дисковом редакторе, в качестве источника
Выделение | Использовать выделенный в дисковом редакторе блок в качестве источника

Поля ввода Начальный сектор/байт, Конечный сектор/байт, Число секторов/Размер в байтах для источника заполняются автоматически при выборе источника с помощью кнопки. Если в качестве источника выбран Файл или Редактор, то значения полей указываются в байтах. Вручную можно задать диапазон для копирования внутри выбранного объекта.

Поле ввода Начальный сектор для приемника (места для записи) также заполняется автоматически при выборе приемника с помощью кнопок Диск и Раздел. Начальный сектор задает смещение относительно начала объекта, выбранного в качестве приемника. Независимо от направления копирования Начальный сектор источника копируется в Начальный сектор приемника.

Если в программе собран массив RAID, то он может использоваться качестве источника/приемника.

С помощью кнопки Диск в качестве источника или приемника также можно выбрать файл (образ диска). В этом случае можно указать параметры копирования, доступные только для диска.

Если в качестве источника используется Редактор или Выделение, некоторые логические ошибки (такие как недопустимые номера кластеров или секторов) игнорируются без вывода сообщений.

#### Параметры

Лог-файл содержит отчет о скопированных секторах и ошибках при копировании. Если в качестве источника выбран Раздел, номера секторов в логе указываются относительно начала диска (а не раздела).

Опция "использовать лог для продолжения" позволяет пропустить уже скопированные секторы (опция доступна только в Professional Edition). В частности, если настройки копирования и параметры не изменены, то при новом запуске копирование будет продолжено с последней позиции. Также возможно копирование в несколько проходов с уменьшением перескока на бэдах, предварительное копирование важных областей, копирование в разных направлениях.

Если изменить параметры ввода-вывода (уменьшить прыжок через секторы, увеличить число авто повторов с 0 или уменьшить размер буфера ввода-вывода при 0 повторов), то при новом запуске начнется копирование секторов, пропущенных раннее из-за перескока на бэдах.

Опция "Повторить копирование плохих секторов лога" (доступно только в Professional Edition) - для повторного копирования сбойных секторов, когда скопированы все пропущенные секторы. При каждом запуске копирование сбойных секторов начинается сначала, продолжение невозможно.

Сбросить лог, когда скопировано число секторов: принудительный сброс отчета на диск (обновление лог-файла) каждый раз после копирования указанного числа секторов.

Кнопка "Параметры" позволяет настроить параметры ввода-вывода для обработки ошибок (повторы, перескоки на бэдах и др.)

Обратный ход: копирование в направлении от конца к началу. Используется для создания образа при проблемах с диском.

В два потока: выполнение чтения и записи в параллельных потоках для увеличения скорости. Не следует использовать опцию для копирования дисков с ошибками.

Поле ввода Продолжить с сектора/байта определяет позицию, начиная с которой будет продолжено копирование. Позиция указывается относительно начала источника. В случае обратного хода копирование начнется перед указанной позицией и продолжится в направлении к началу (например, если установлено значение 10, то скопируется сектор 9 и далее к началу).

Опция Заблокировать источник при копировании блокирует тома источника, запрещает работу с файловой системой, чтобы предотвратить изменения во время копирования (только в Windows).