Содержание · Работа · Меню · Диск · Выбрать диск

## Выбор диска

Выбор диска для дальнейшей работы.

Если размер устройства определяется неверно - см. системные требования.

### Опции

#### Физ. устройства / Interface / Логические диски и DOS Services

Предпочтительный способ доступа зависит от задачи (напр., при восстановлении данных - см. открытие тома).

#### Опции DOS

ATA Interface | Прямой доступ (для IDE- и SATA-дисков в режиме IDE). Рекомендуемый способ для дисков с "бэдами"
BIOS Services | Функции BIOS для доступа к дискам
DOS Services | Функции DOS для доступа к логическим дискам
DOS ASPI | Доступ к SCSI-, USB- и другим устройствам через драйверы ASPI (если загружены)

#### Другие

Образы дисков: клик или клавиша Enter на верхнем элементе позволяет добавить новый файл в список.

RAID - переход в конструктор RAID-массивов.

Показать разделы - экспресс-поиск разделов и отображение окна Разделы сразу после открытия диска.

Параметры - определение параметров ввода-вывода.

### Устройства в Linux

Если некоторые устройства не отображаются в списке устройств, можно открыть их как файлы, используя опцию Образы дисков, и вручную указать путь к устройству, например, /dev/mmcblk0 или /dev/mapper/truecrypt1.