Spis treści · Praca · Menu · Dysk

## Zarządzanie partycjami

Narzędzie do przeglądania, przeszukiwania i otwarcia woluminów, a także proste zarządzanie partycji na dyskach stylu MBR i GPT. Inne style (np. hybrydowy, dynamiczny) nie są obsługiwane i partycji może być wyświetlany jako znalezione. Zarządzanie partycji zawiera usunięcie i przywracanie usunięte i utraconych partycji, przywracanie sektora rozruchowego z kopii i innych narzędzi. Przeczytaj ostrzeżenie przed rozpoczęciem pracy.

Po wybraniu pola wyboru znajdź szybkie wyszukiwanie za utracone i usunięte partycje jest wykonywana. W przypadku bardziej skomplikowanych i głębsze wyszukiwanie, użyj Pełne skanowanie. Woluminy otwarty po Pełne skanowania są dodawane do listy znalezionych partycji (np. odzyskiwanie jest możliwe, jeżeli ważne sektory startowe znajduje).

Aby nie uruchomić ekspresowej wyszukiwania, partycji odznacz pole Pokaż partycje przy otwarcie urządzenia lub zabudowania macierzy RAID.

Pola wyboru trybu informacji:

- znajdź: wyświetlanie znalezionych partycji
- tablice: wyświetlenia tablic partycji AMBR i GPT
- GiB: pokaż rozmiary w jednostkach binarnych
- szczegóły: wyświetlanie kilku linii na partycji zgodnie z źródła informacji

(A) - startowy (aktywne) stan partycji (kolumna Particja).

Wskaźniki wykazuje obecności struktur:

- T – tablica partycji
- E – wpis w tablicy
- B – sektor rozruchowy woluminu
- C – kopia sektora startowego/tabeli GPT
- F – Struktury podstawowe FS (na przykład, plik pierwszy rekord MFT dla NTFS)
- f – MFTMirr dla NTFS
- x – struktura jest nieobecny lub uszkodzony
- (wskaźnik jest nieobecny) – struktura nie jest przetestowany (jednakże może być obecny). N.p., wskaźnik F może być ujawniona tylko po otwarciu woluminu.

Czerwony kolor wskazuje błędy w partycjonowani.

### Okno dialogowe "Partycje" · Komendy

Uwaga! Partycjonowanie modyfikacji może spowodować brak możliwości uruchamiania z dysku lub niedostępność niektórych partycji po zastosowaniu. Nie wolno modyfikować podział bagażnika i dysk systemowy. Użyj alternatywnego dysku startowego lub podłączyć dysk jako wtórną do innego komputera. Uruchom program z urządzenia, które nie zostaną zmienione i zapisać bieżące partycjonowanie do pliku na urządzenie, które nie zostaną zmienione. Po zastosowaniu uruchom ponownie komputer lub podłączyć urządzenia typu plug dla zmiany odniosły skutek. Anuluj chkdsk użytkowych (przez naciśnięcie dowolnego klawisza), jeżeli uruchamia się automatycznie przy starcie, ponieważ może to spowodować niepodlegające zwrotowi uszkodzenia danych.

Użyj przycisk Menu, aby wywołać menu z operacji dostępnych dla wybranej partycji.

Zmiany partycjonowanie jest w toku do momentu naciśnięcia przycisku Zastosuj lub stosowania komendy menu Zastosuj partycjonowanie. Zobacz także stosowania zmian do szczegółów.

#### Otwórz wolumin

Otwórz wolumin, aby wyświetlić i odzyskać pliki.

#### Otwórz parametry woluninu

Zobacz i ręcznie edytować parametry woluminu, zanim faktycznie otwartym.

#### Pokaż litery woluninów

Wyświetlanie litery woluninów nadany przez OS.

#### Pełne skanowanie

Pełne skanowanie

#### Utwórz Obraz/Klonuj...

Wywołać okno dialogowe Skopiuj sektory do tworzenia obrazu partycji lub klonowania partycji.

#### Wstaw partycje (Undelete)...

Wstaw utracone lub usunięte wolumen do tabeli partycji. Nieprawidłowy partycji może uniemożliwić wstawiania, więc muszą być usunięte przed wstawiania. Całkowicie uszkodzone partycje mogą być resetowane za pomocą komendy Wstaw/usuń sygnaturę MBR stosowane do najwyższego elementu. Należy dodać partycje od początku do końca dysku.

#### Usuń partycje...

Usuń istniejących partycji lub tablicy partycji. Niektóre błędy podziału może być ustalona przez usuwanie i wstawianie partycji.

#### Tworzenie partycji RAW...

Tworzenie niesformatowany (RAW) partycji w nieprzydzielone miejsce. Jeśli nie ma błędów partycjonowania zalecane jest używać tylko standardowych narzędzi systemu do tworzenia i usuwania partycji.

#### Przywrócenie sektora rozruchowego z kopii...

Wymienić uszkodzone boot sektora z kopii zapasowej.

#### Aktywuj/dezaktywuj partycje jako startową...

Ustawić lub zresetować aktywny (A) status partycji rozruchowej.

#### Wstaw/usuń sygnaturę MBR/Boot... (MBR On/Off)

Ustawić lub zresetować podpis sektora rozruchowego (0xAA55).

#### Zresetuj GPT + MBR podpisy (GPT Off)

Zresetować podpis sektora rozruchowego (0xAA55) i podpisy tabel GPT (EFI PART).

#### Ustaw GPT + MBR podpisy (GPT On)

Ustawić podpisy GPT i startowych. Dostępne tylko na dyskach GPT po zresetowaniu.

#### Napisz sektorów startowych

Dodać DOS dysku startowego.

#### Cofnij działanie

Cofnąć ostatnie działanie.

#### Redo działanie

Powtarza cofnięte działanie.

#### Cofnij zmiany partycjonowania

Cofnij wszystkie zmiany partycjonowania.

#### Zresetuj wszystkie zmiany

Resetowanie wszystkich niestosowania zmian.

#### Załadować z pliku...

Załaduj partycjonowania dysku lub dane wycofania z pliku. Zobacz zmiany w szczegółach.

#### Zapisz bieżące partycjonowanie do pliku...

Zapis aktualnego partycjonowania do pliku dla kopii zapasowych. Dostępne tylko wtedy, jeśli urządzenie jest podzielony i nie ma niezastosowanymi zmian.

#### Zastosuj partycjonowanie...

Napisz zmian partycjonowania do dysku. Zobacz stosowania zmian do szczegółów.