Содержание · Работа · Меню · Диск

## Управление разделами

Инструмент для просмотра, поиска разделов и открытия томов диска, а также для базового управления разделами на дисках с разметкой MBR и GPT. Другие стили (например, гибридная, динамическая) не поддерживаются, при этом разделы могут быть показаны как найденные. Управление включает удаление и восстановление (вставку в таблицу) удалённых и потерянных разделов, восстановление загрузочных секторов из их копий и другие операции. Ознакомьтесь с предупреждением перед использованием.

При включении опции найдено происходит экспресс-поиск и отображение потерянных и удалённых разделов. Для более тщательного поиска необходимо использовать Полное сканирование. При открытии тома, найденного полным сканированием, том добавляется в список найденных разделов диска (и, например, может быть вставлен в таблицу разделов, если это возможно).

Чтобы не запускался экспресс-поиск разделов, можно отключить опцию Показать разделы при открытии диска или сборке массива.

Опции отображения:

- найденные: показать найденные разделы
- таблицы: показать таблицы AMBR и GPT
- GiB: отображать размеры в двоичных единицах
- подробно: отображение несколько строк на раздел в соответствии с источником информации.

(A) - признак активности (загрузочного) раздела (колонка Разделы).

Индикаторы показывают наличие соответствующих структур:

- T – таблица разделов
- E – элемент таблицы разделов
- B – загрузочный сектор тома
- C – копия загрузочного сектора/таблицы GPT
- F – основные структуры ФС (например, начальная запись MFT для NTFS);
- f – MFTMirr для NTFS;
- x – соответствующая структура отсутствует или повреждена;
- (отсутствие индикатора) – соответствующая структура не тестировалась (хотя может присутствовать). Например, индикатор F может отобразиться только после открытия тома.

Найденные ошибки выделяются красным цветом. В случае некорректной/нестандартной разметки корректное отображение не гарантировано.

### Диалог "Разделы" · команды

Внимание! Изменение разметки диска может привести к невозможности загрузки с диска, а также к недоступности некоторых разделов после применения. Никогда не изменяйте разметку на загрузочном или системном диске. Используйте альтернативный загрузочный диск или подключите диск в качестве дополнительного к другому компьютеру. Запустите программу с носителя, который не будет изменяться, и сохраните текущую разметку в файл на носитель, который не будет изменяться. После применения перезагрузите компьютер или переподключите съемный диск для вступления изменений в силу. Отмените работу системной утилиты chkdsk (нажатием любой клавиши) в случае автоматического запуска при загрузке, так как она может нанести непоправимый ущерб данным.

Кнопка Меню вызывает меню с полным списком операций, доступных для выделенного раздела.

Изменения в разметке записываются на диск только после нажатия на кнопку Применить (Apply) или с помощью команды меню Применить разметку. См. также Управление изменениями.

#### Открыть том

Открытие тома для просмотра и восстановления файлов.

#### Открыть параметры тома

Просмотр и ручное редактирование пераметров тома перед открытием.

#### Показать буквы томов

Показать буквы разделов, назначенные операционной системой.

#### Полное сканирование

Полное сканирование

#### Создать образ/клон

Вызвать диалог копирования секторов для создания образа или клонирования раздела.

#### Вставить раздел (Undelete)

Вставить найденный том в таблицу разделов. Лишние, ошибочные разделы могут мешать вставке, поэтому они должны быть предварительно удалены. Поностью неправильную разметку можно сбросить, применив команду Сигнатура загрузочного сектора к первому пункту списка разделов. Добавлять разделы следует последовательно от начала диска к концу.

#### Удалить раздел

Удалить существующий раздел диска или лишнюю таблицу разметки. Некоторые ошибки в разметке могут быть исправлены удалением и вставкой раздела.

#### Создать RAW раздел

Создать неотформатированный (RAW) раздел диска в неразмеченной области. При отсутствии ошибок в разметке диска для создания и удаления разделов рекомендуется использовать только штатные средства операционной системы.

#### Восстановить загрузочный сектор из копии

Заменить поврежденный загрузочный сектор резервной копией.

#### Активность загрузочного раздела

Сброс или включение признака активности (A) загрузочного раздела.

#### Сигнатура загрузочного сектора (MBR On/Off)

Сброс или установка сигнатуры загрузочного сектора (0xAA55).

#### Снять MBR + GPT сигнатуры (GPT Off)

Снять сигнатуры загрузочного сектора (0xAA55) и GPT таблиц (EFI PART).

#### Выставить MBR + GPT сигнатуры (GPT On)

Выставить сигнатуры загрузочного сектора и GPT. Доступно только на GPT-дисках после снятия.

#### Прописать загрузочные секторы

Создать Загрузочный диск DOS.

#### Отменить действие

Отменить предыдущее действие.

#### Повторить действие

Повторить отмененное действие.

#### Отменить изменения разметки

Откатить все изменения в разметке.

#### Отменить все изменения

Отменить все непримененные изменения.

#### Загрузить из файла

Загрузить разметку либо информацию отката из файла. Подробнее - см. Изменения.

#### Сохранить текущую разметку в файл

Сохранить резервную копию текущей разметки в файл. Доступно только, если диск размечен, и нет непримененных изменений.

#### Применить разметку

Записать на диск измененную разметку. Подробнее - см. Применение изменений.