QPST包括七个小软件和一个用户手册，用户手册先懒得看了，使用QPST前要先用它的QPST configuration注册一下端口，打开这个软件后，在界面上的PORTS页有一个COM端口列表，默认应该有COM1，COM2二个，我们需要手工把装上数据线驱动以后电脑所使用的那个COM口加上，ADD的时候输入的PORT和LABEL都和电脑里显示的一致就行，比如COM3或COM4（具体根据电脑确定），完成以后在PORTS列表就包括手机所用的这个COM口了，这是第一步

    接下来就可以复制铃声（当然，请先用数据线连接手机），这是要用EFS explorer了，启动它时首先它会要求你选择一个可用的手机，正常情况下会有一条记录显示在选择列表里，不管它什么内容肯定是你的手机了，选择并确定，它就会与手机连接，成功以后会列出手机上的所有目录以及文件，我们通过彩E发送的附件就存放在imap/att目录下，可能目录有记错（因为现在没有连接手机所以不能核对目录名，可以根据曾经用彩E发过什么附件来找一下），在该目录下点击鼠标右键，选择new菜单，然后再选择一下你要复制的文件在电脑上的位置并确定就行了，它就开始传送。

    这里有个问题，在传送完成以后我们在手机上却看不到该附件，因此在传送目的文件以前我们可以先用彩E发一个小文件到手机，小文件的文件名要和我们真正要传的文件的文件名一致，这样当传送完成以后在彩E目录打开那个小文件时实际就是打开了我们的目的文件，再然后要如何处理就和彩E附件一模一样随你便了：）

    据首先透露QPST这回事的论坛XD说，这样最大可以传260K，不过直接放到铃声目录下却不行，我都没有核实过，本来做了个三百多K的铃声想传一下，终因为心痛这个空间而作罢，传了一首150K的歌片断上去，听着还挺不错：）

    只是我在传送文件时会碰到一个错误，说有其他程序正在运行，操作无法完成，我关闭了其他程序包括病毒防火墙还是不行，不知什么原因，但文件已传送成功。

    如果打开EFS explorer时没有可用手机让你选择，可以重启手机试试，应该可以了，在这个软件里还可以连接或断开手机，以及重启手机等，一般传文件时手机会脱离移动网络，传完后需要重启一下以恢复网络。

    从此以后有了这个软件，再配合一个做铃声的工具，就可以把自己喜欢的歌都做到手机上了，何其爽哉：P），至于QPST中除了以上二个以外的其他软件，暂还没有试过也不知其用途，知道的朋友请补充：）BTW：购机以后本想写一个使用感受，但却一直拖着，没想到还是先写了篇QPST的基本使用呵呵